Внимание: проведение взрывных работ

Согласно плана горных работ на 2020 год добыча полезных ископаемых на карьере Малый Куйбас, Известняковый, Доломитовый будет производиться с применением взрывных работ.

Время проведения взрывных работ с 12.00 до 16.00 часов.

При производстве взрывных работ для оповещения людей подаются звуковые сигналы.

Значение и порядок звуковых сигналов:

а) первый сигнал – предупредительный (один продолжительный). Сигнал подается при вводе опасной зоны.

б) второй сигнал – боевой (два продолжительных). По этому сигналу производится взрыв.

в) третий сигнал – отбой (три коротких). Он означает окончание взрывных работ.